NDVI & NDCI Analyzer – Uživatelský návod


1. Popis nástroje
-----------------
NDVI & NDCI Analyzer je nástroj vytvořený pro ArcGIS Pro, který umožňuje automatizované
zpracování družicových snímků Sentinel-2 za účelem výpočtu indexů NDVI a NDCI, jejich
klasifikaci a propojení s referenčními daty ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
Výstupem jsou klasifikované rastry, RGB kompozity a tabulky s extrahovanými
hodnotami indexů.


2. Požadavky na prostředí
-------------------------
- ArcGIS Pro 3.1.3 nebo novější
- Spatial Analyst rozšíření
- Operační systém: Windows 10 nebo vyšší


3. Obsah složky
---------------
- NDVI & NDCI Analyzer.atbx
- NDVI & NDCI Analyzer.py
- readme.txt


4. Popis souborů
----------------
- **NDVI & NDCI Analyzer.atbx** – Toolbox pro ArcGIS Pro obsahující jeden nástroj.
- **NDVI & NDCI Analyzer.py** – Hlavní automatizační skript pro výpočty indexů.
- **readme.txt** – Tento návod k použití.


5. Postup použití
-----------------
1. Otevřete ArcGIS Pro a připojte toolbox `NDVI & NDCI Analyzer.atbx` k projektu.
2. Po přidání toolboxu do projektu otevřete jeho vlastnosti, přejděte na záložku **Execution**
   a připojte skript `NDVI & NDCI Analyzer.py` jako zdrojový soubor.
3. Spusťte nástroj a vyplňte následující parametry:
   - **Vstupní složka** – adresář s daty Sentinel-2 (např. IMG_DATA).
   - **Maska pro indexy** – polygonová vrstva vymezující vodní plochy.
   - **Maska pro RGB** – polygonová vrstva pro RGB výstup (většinou shodná).
   - **Vstupní body** – bodová vrstva s lokalitami měření SZÚ.
   - **Výstupní název** – název, který se přidá ke všem výstupním souborům.
   - **Workspace** – cesta ke geodatabázi, kam se uloží výstupy.
   - **Cesta k Excelu** – volitelný výstup Excel souboru.
   - **Cesta k CSV** – volitelný výstup CSV souboru.
4. Spusťte nástroj. Výstupy se uloží do určené geodatabáze a souborů.


6. Poznámky a doporučení
------------------------
- Ujistěte se, že názvy souborů obsahují identifikaci pásma (např. `_B04_`).
- Vstupní složka musí odpovídat struktuře složek Sentinel-2 (např. R10m, R20m).
- Pro výpočty je nutné mít povolený modul `Spatial Analyst`.


7. Kontakt
----------
Název práce: Analýza a hodnocení obsahu zelené hmoty na vybraných vodních plochách v Česku
Autor: Tomáš Nedvěd
Vedoucí práce: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
Školní email: tomas.nedved01@upol.cz
Osobní email: t.nedved38@seznam.cz
Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci